# **ARI KÖYÜ ORDULU MEZRASI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ**

# **SU DEPOSU VE EKLENTİLERİ YAPIM İŞİ**

# **TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* + - 1. **İŞİN KONUSU ve TANIMI**

Müdürlüğümüzün su deposu yapımı, su tesisatı ve eklentilerinin yapımı işidir.

* + - 1. **AMAÇ ve KAPSAM**

Bu şartname, Müdürlüğümüzün, su deposunun ve su tesisatı eklentilerinin temini ve yapımı ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.

* + - 1. **TANIMLAR**

1. Kurum : Arı Köyü Ordulu Mezrası İlkokulu Müdürlüğü
2. Firma / İstekli : İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi
   * + 1. **İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ**

1. Tablo 1’de adet ve özellikleri belirtilen malzemeler temin edilerek İdareye teslim edilecektir.
2. İstekli talep tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde sipariş edilen malzemeleri teslim edecektir. Ürünler Tablo-1’de belirtilen özelliklerde temin edilecektir.
3. Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.
4. İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.
5. Montaj yükleniciye aittir.

**Tablo-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No.** | **Ürün Adı** | **Özellikleri** | **Birim/Özellik** | **Adedi** |
| **1** | 3 TON GALVANİZ MODÜLER SU DEPOSU | 3 ton galvaniz modüler su deposu ve eklentileri ( vana, musluk vb.) temin edilip idarenin göstereceği yere montajı yapılacaktır. | ADET | ADET |
| **2** | KUTU PROFİL AYAKLARI | 6 adet 100x100x3 mm 2 m yüksekliğinde kutu profil dikey olarak beton kaideye montajı yapılacaktır.  Dikey kutu profillere alttan ve üstten olmak üzere 2 sıra halinde her biri yaklaşık 9 m olmak üzere toplam 18 m yatay olarak kaynak yapılacaktır.  Kutu profillerin üstüne (3 ton galvaniz modüler su deposunun altına) yaklaşık 3,5 m² 2 mm dkp sac kaynatılacaktır. | 30 | METRE |
| **3** | SU BORUSU | 3 ton galvaniz modüler su deposundan farklı yerlerdeki 2 adet lavabolara; Yaklaşık olarak 2 m 2’’ pvc boru , 100 m 1’’ pvc boru ve 2 m ¾ ‘’ pvc boru çekilecektir. Borulardan zemin üzerinde kalanlara boru izolasyonu yapılacaktır. | 105 | METRE |
| **4** | BETON KAİDE | Yaklaşık 4x1,5 m betondan 30 cm yüksekliğinde beton kaide yapılacaktır ve beton kaide içerisine en az 2 sıra hasır çelik bırakılacaktır. | 1.8 | METREKÜP |

**5. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

1. Ürünlerin içinde veya dışında İdarenin izni olmadan herhangi bir kişi ya da kuruma/şirkete ait yazı, damga, görsel vb. yer vermeyecektir.
2. Ürünlerin kalite kontrollerini yapacaktır.
3. Ürünlerin temininde gereken ihtimamı göstereceğini, İdarenin talep ettiği ürünü süre, miktar ve bedel dahilin de teslim etmeyi ve oluşabilecek kusurları şartname hükümlerine uygun olarak zamanında gidermeyi peşinen kabul ve taahhüt edecektir.
4. Ürünlerin hasarlı, yırtık, kullanılmış gibi kullanıma uygun olmayan durumda olmaları halinde, bu tür ürünleri 3 (üç) gün içerisinde teslim alarak, süresi içerisinde yenilerini verecektir.
5. **ÜRÜNLERİN TESLİM YERİ**

Ürünler, Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihte, belirleyeceği adrese tam ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

1. **DİĞER ŞARTLAR**
2. Ürünler şartname hükümlerine uygun hazırlandığı görüldükten sonra teslim alınacaktır.
3. Ürünlerin nakli, yükleme, boşaltma, istif, depolama işleri ile ilgili tüm sorumluluk Yüklenici Firmaya ait olup, bununla ilgili gereken her türlü alet, edevat, işçilik, paketleme, sigorta, taşıma ve benzeri yükümlülüklerden doğacak ücretlerin ödenmesinden mesuldür.
4. İstekli, şartnameye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk isteklinin kendisine aittir.
5. İstekliler kısmi teklif veremeyeceklerdir.

İDARE