**DİCLE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**KURS BİNASI, KONFERANS SALONU VE İDARE BİNASI BAKIM VE ONARIMI ile LAVABO/ WC BAKIM VE ONARIMI İŞİ**

#  **TEKNİK ŞARTNAME**

**İHALEYE KATILACAKLARIN EN GEÇ 13.11..2023 SAAT 09:00 A KADAR KURUMUMUZA EVRAKLARINI ELDEN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.**

**BU SAATTEN SONRA YAPILACAK OLAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.**

**İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN ONAYLANAN VE İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN EN GEÇ 2 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MALZEMELERİNİ TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. AKSİ TAKDİRDE İHALENİN FESH EDİLMESİ İDARENİN TAKTİRİNDE OLACAKTIR.**

**İHALE EVRAKLARINDA SİLİNTİ,KAZINTI OLMAYACAKTIR.**

**POSTA , TELGRAF, E POSTA YOLU İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLER İHALE SAATİNDEN ÖNCE KURUMUMUZA TESLİM EDİLMİŞ OLMASI ŞARTI İLE KABUL EDİLECEKTİR. Konu ile alakalı KVKK ve diğer gizlilik ilkeleri teklif yapan firmanın sorumluluğundadır.**

**İHALEYE 3 FİRMANIN ALTINDA KATILIM OLMASI DURUMUNDA AYRICA FİYATLARIN MAKUL YA DA BÜTÇENİN DIŞINDA OLMASI DURUMUNDA İHALE DİCLE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN İPTAL EDİLEBİLECEKTİR.**

**ALINACAK MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA BELİRTİLMİŞTİR.**

**E POSTA ADRESİ :** **142444@meb.k12.tr**

**Web Sitesi :** [**https://diclehem.meb.k12.tr/**](https://diclehem.meb.k12.tr/)

**Tel : 0412 561 21 64**

**Adres : 15 Temmuz Mahallesi Ferah Caddesi No:67/1 Dicle/Diyarbakır**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No. | Ürün Adı | Teknik Özellikleri | Birim | Adedi |
| 1 | İç Cephe Boyası ( 15 Lt ) | .Yüksek Kaliteli İç Mekan Duvar Boyası.Su Bazlı, Silikonlu.15 Lt ‘Lik Kovalarda.İstenilen Ve Talep Edilen Renkte.Kokusuz | Adet  | 8 |
| 2 | Dış Cephe Boyası ( 15 Lt ) | Silikonlu Dış Cephe Boyası* 15 Lt ‘Lik Kovalarda
* İstenilen Ve Talep Edilen Renkte
* Kokusuz
 | Adet | 6 |
| 3 | Tavan Boyası (17.5 Kg/Lt ) | * Örtücülük Gücü Yüksek
* Renk : Beyaz
* (En Çok 17,5 Kg/Lt Lık Kovalarda Toplamda 70 Kg/Lt Olacak )
 | Adet | 5 |
| 4 | Saten Alçı (20 Kg) | * İnce Uygulanabilir Alçı
* Beyaz Renkte
* Kaliteli
* 20kg Lık Paketlerde
 | Paket | 5 |
| 5 | Kalekim ( 20 Kg)  | Beyaz Tamir Ve Sıva Harcı (Iç Ve Dış Mekanda Kullanılabilen)* 20 Kg Lık Paketlerde
 | Paket | 5 |
| 6 | İş Eldiveni  | * Aşınmaya, Kesmeye, Yırtılmaya Ve Delinmeye Karşı Dayanıklı Olmalıdır
* Kalıbı Dar Olmamalıdır.
 | Adet | 20 |
| 7 | Tuvalet Musluğu |  Kararma Yapmaz.İz Bırakmaz.Yıpranmaz* Montaj Aparatları Eksiksiz Paket İçerisinde.
 | Adet | 20 |
| 8 | Bataryalı Musluk |  Kararma Yapmaz.İz Bırakmaz.Yıpranmaz* Montaj Aparatları Eksiksiz Paket İçerisinde
 | Adet | 3 |
| 9 | Ampul | * En Az 20w
* Beyaz Ampul
* Tasarruflu/Ledli
 | Adet | 20 |
| 10 | Lavabo Sifonu | * Beyaz Renkli
* En Az 100 Cm Uzunlukta
 | Ader | 10 |
| 11 | Küresel Vana | * Gövdesi Ve Küresi Paslanmaz Çelikten Üretilmiş Olacak. Tse Belgesi Olacak. Çelik Kolu Pvc Kaplı Olacak Ve Üzerinde Açkapa Yön İşaretleri Bulunacak. İdarenin İstediği Ölçülerde Temin Edilecek
 | Adet | 5 |
| 12 | Teflon Bant | * Tesisat Montajında Kullanılacak. En Az 30 Metre Boyunda Ve 19 Mm Eninde Olacak.
 | Adet | 5 |
| 13 | BOYA RULOSU | * 20 CM
* BOYA RULOSU
 | Adet | 8 |
| 14 | BOYA FIRÇASI ORTA BOY | * ROBOT FIRÇA
* 4 NUMARA
 | Adet | 4 |
| 15 | Boya Örtüsü (Zemin Koruma Poşeti) | * Hışır Koruma Örtüsü
* Yere Serilmek üzere
* 1 Paket 50 metrekare olacak şekilde
 | Paket | 5 |